Приложение № 2

к извещению о проведении

 запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На поставку комплектующих и запасных частей дляобслуживания и ремонта огнетушителей и оборудования по выполнениюдоговорных обязательств третьим лицам Воронежским отрядом ВО филиала ФГПВО ЖДТ России на ЮВЖД на 3 и 4 кварталы 2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Товары (работы, услуги) | Требуемые технические характеристики поставляемого товара | Кол-во |
| 1. | Индикатор давления к ОП(манометр) | Соответствие ГОСТ, наличие сертификата |  300 |
| 2. |  Пломба пластиковая лепестковая | Соответствие ГОСТ, наличие сертификата |  4000 |
| 3. |  ЗПУ к ОП-4(З) 30х1.5 - латунный корпус | Соответствие ГОСТ, наличие сертификата |  250 |
| 4. | Раструб с выкидной трубкойК ОУ-3 | Соответствие ГОСТ, наличие сертификата |  700 |
| 5. | ЗПУ к ОУ-3, ОУ-5 | Соответствие ГОСТ, наличие сертификата |  200 |
| 6. |  Чека толстая с отверстием | Соответствие ГОСТ, наличие сертификата |  200 |
|  7. | Шланг пистолетного типа к ОП-4(г),  | Соответствие ГОСТ, наличие сертификата |  100 |
|  8. | Шланг к ОП-4 (М14),М(16) | Соответствие ГОСТ, наличие сертификата |  250 250 |
| 9. | Кольцо уплотнительное к огнетушителю порошковому | Соответствие ГОСТ, наличие сертификата |  200 |
|  10. | Шланг с пеногенератором к ОВП | Соответствие ГОСТ, наличие сертификата |  50 |

**Форма, сроки и порядок оплаты товара**

Оплата осуществляется в безналичной форме в российских рублях. Оплата по договору производится на следующих условиях:

Заказчик осуществляет 100% оплаты товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки товара.

**Место, условия и сроки поставки товара**

Поставка товара осуществляется на склад Воронежского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД по адресу г. Воронеж, ул. Еремеева, 19а.

Поставки осуществляются с момента заключения договора по 31декабря 2018 года по заявкам Заказчика.

**Требования к качеству и безопасности товара**

Поставляемые комплектующие и запасные части к различным типам огнетушителей должны иметь сертификаты соответствия. Поставка комплектующих и запасных частей к огнетушителям должна быть выполнена точно в сроки, указанные в договоре поставки, с заблаговременным уведомлением заказчика о времени и месте получения товара.

Тара должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении Товара. Размеры упаковки поставляемого товара должны соответствовать габаритным размерам, определенных к перевозке автотранспортными средствами. Отгрузка товара на автотранспортные средства заказчика осуществляется исполнителем.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.

**Порядок сдачи – приемки товара**

Весь объем комплектующих и запасных частей должен быть поставлен Поставщиком Заказчику до **31декабря 2018 года**. Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру и товарную накладную. Вместе с товаром предоставляются документы (на русском языке), удостоверяющие качество товара.

По факту приемки Заказчик проверяет качество и наличие товара.

С момента подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком все риски утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.